{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Seite 1","Seite 2","Tabelle3","Tabelle4","Tabelle5","Tabelle6"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Seite 1","index":0,"n_rows":59,"n_cols":7,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Bauvorhaben:","…………………………………………………………………………..","Muster-Ausschreibung Serge Ferrari  AG,CH-8193 Eglisau"]
[null,null,null,"Fassade"]
[null,null,null,"Stamisol® COLOR"]
[null,null,null,"Seite 1"]
[]
[null,"Position","Beschreibung der Arbeit:","Menge:","ME:","Preis:","Betrag:"]
[]
[null,"01","Fassadenbahn Stamisol COLOR / Breite 250 cm"]
[null,null,"Material: Polyacrylat-Beschichtung auf formstabilem"]
[null,null,"Polyester/Glasvlies"]
[null,null,"Diffusionsoffen: sD-Wert ~ 0.09 m "]
[null,null,"Dauerhaft UV-resistent - 10 Jahre Garantie"]
[null,null,"20 Jahre UV Garantie auf Anfrage erhältlich"]
[null,null,"Metallicfarben auf Anfrage"]
[null,null,"auch in Euroclass B als Stamisol Color HI-FR erhältlich"]
[null,null,"Freibewitterung: 24 Monate"]
[null,null,"Für alle vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden "]
[null,null,"wie z. B. aus Glas/Polycarbonat/Metall/Textil/Holz usw."]
[null,null,"Achtung: Fugenbreite 100mm, Öffnungsanteil  50%"]
[]
[null,null,"Farben lt. Gültiger Musterkarte"]
[]
[null,null,"Innerhalb verschiedener Produktionslose können "]
[null,null,"geringfügige Farbabweichungen auftreten. Bestellen Sie "]
[null,null,"daher für ein Projekt ausreichend Ware aus der gleichen "]
[null,null,"Produktion"]
[]
[null,null,"Hersteller: Serge Ferrari AG, CH-8193 Eglisau"]
[null,null,"Telefon: 0041 (0)44 868 26 26"]
[null,null,"Telefax: 0041 (0)44 868 27 27"]
[null,null,"e-mail: infoch@sergeferrari.com                 www.stamisol.com"]
[null,"02",null,"..................","m²",".....................","......................"]
[null,null,"Stamisol-COLOR liefern und nach Hersteller-"]
[null,null,"Vorschrift fachgerecht montieren."]
[]
[null,null,"Stamisol Color auf eine Unterkonstruktion aus Holz oder"]
[null,null,"Metall mit Stamcoll N55 aufkleben. Der Abstand der UK"]
[null,null,"zwischen den Profilen darf 1,25 m nicht überschreiten."]
[null,null,"Bahnen von oben nach unten abrollen und straff spannen"]
[]
[]
[null,null,"Innen- und Aussenecken sind mit einem Profil (Holz od. Metall) "]
[null,null,"zu unterlegen um Stamisol Color mit Stamcoll N55 oder "]
[null,null,"Stamcoll AS darauf fixieren zu können."]
[null,"03"]
[null,null,"Zuschläge für: (beinhaltet immer liefern und montieren)"]
[null,"03.01",null,"..................","m2",".....................","......................"]
[null,null,"winddichte Verklebung der Ueberlappungen ausschliesslich"]
[null,null,"mit Stamcoll N55 "]
[null,"03.02",null,"..................","lfm",".....................","......................"]
[null,null,"Anschlüsse an Mauerwerk "]
[null,null,"Glatte Untergründe: Stamcoll N55 oder Stamcoll AS"]
[null,null,"Rauhe Untergründe: Stamcoll AS"]
[null,null,"Merkblätter \"Primer für saugende und nicht saugende Unter-"]
[null,null,"gründe beachten!!"]
[null,"Zwischentotal",{"$nulls":4},"........................"]
[null,null,"Fassade"]

{"sheet":"Seite 2","index":1,"n_rows":46,"n_cols":7,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Bauvorhaben:","…………………………………………………………………………","Muster-Ausschreibung Serge Ferrari AG, 8193 Eglisau"]
[null,null,null,"Fassade"]
[null,null,null,"Stamisol® COLOR"]
[]
[]
[null,"Position","Beschreibung der Arbeit:","Menge:","ME:","Preis:","Betrag:"]
[]
[]
[null,null,"Uebertrag Seite 1",null,null,null,"..........................."]
[]
[null,"03.03","Anschlüsse an Fenster aus Holz, Kunststoff, Metall mit","..................","lfm",".....................","......................"]
[null,null,"Stamcoll N55 oder Stamcoll AS"]
[null,null,"Merkblatt \"Primer für nicht saugende Untergründe\" beachten"]
[]
[null,"03.04","Anschlüsse auf Blechabweiser","..................","lfm",".....................","......................"]
[null,null,"Verkleben mit Stamcoll N55 und Stamcoll AS"]
[]
[null,"03.05","Anschlüsse an Abluftrohre mit","..................","Stk.",".....................","......................"]
[null,null,"Stamisol-Dunstrohranschluss (Farbe Orange) "]
[null,null,"Verklebt mit Stamcoll N55"]
[null,null,"Achtung: auf Grund des Farbunterschieds ist eventuell eine"]
[null,null,"verdeckte Montage erforderlich."]
[]
[null,null,"Achtung: Fugenbreite 100mm, Öffnungsanteil  50%"]
{"$rows_empty":19}
[null,"Total","Fassade",null,null,null,"........................"]

{"sheet":"Tabelle3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Tabelle4","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Tabelle5","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Tabelle6","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}