{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Seite 1","Seite 2","Tabelle3","Tabelle4","Tabelle5","Tabelle6"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Seite 1","index":0,"n_rows":66,"n_cols":7,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Bauvorhaben:",null,"Muster-Ausschreibung Serge Ferrari AG, CH-8193 Eglisau"]
[null,"Dachform:",null,"Steildächer: Unterdächer"]
[null,"Dachneigung:",null,"Stamisol® DW - Seite 1"]
[]
[null,"Position","Beschreibung der Arbeit:","Menge:","Einheit","Preis:","Betrag:"]
[]
[]
[null,"01","Unterdachbahn Stamisol DW 2TAPE / Breite 250 cm Swiss Made"]
[null,null,"ETA - 16/0968 vom 13.04.2017"]
[null,null,"Material: Polyacrylat-Beschichtung auf Polyestervlies"]
[null,null,"Diffusionsoffen: sD-Wert < 0.09 m "]
[null,null,"Dauerhaft UV-Beständig - 10 Jahre Garantie"]
[null,null,"Reisskraft: 520/470 N/5 cm"]
[null,null,"Gewicht: 365 g/m2"]
[null,null,"Durchtrittsicher - gemäss EN 4426 & schlagregenbeständig"]
[null,null,"notdachtauglich (Bitte Merkblatt beachten)"]
[null,null,"Geeignet für Konstruktionen mit nicht überlüfteter Dämmung"]
[null,null,"Freibewitterung: 24 Monate sowie 5000 h UV Test bestanden"]
[null,null,"2 integrierte Klebezonen 90 mm zum regensicheren Verkleben der "]
[null,null,"Überlappung, für wasserdichte Unterdächer muss STAMISOL DW 2TAPE"]
[null,null,"zusätzlich mit STAMCOLL verklebt werden"]
[null,null,"Einsetzbar: "]
[null,"02","für regensichere und wasserdichte Unterdächer "]
[null,null,"speziell für Dachneigungen ab > 5° und für"]
[null,null,"Tonnendächer und Pultdächer."]
[null,null,"Auch für Höhenlagen über 900 m ü.M."]
[null,null,"Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung!"]
[]
[null,null,"Hersteller: Serge Ferrari AG, CH-8193 Eglisau"]
[null,null,"Telefon: 0041 (0)44 868 26 26"]
[null,null,"Telefax: 0041 (0)44 868 27 27"]
[null,null,"e-mail: infoch@sergeferrari.com              www.stamisol.com"]
[]
[]
[null,"02.01","Unterdachbahn über die Sparren frei gespannt","...................","m²","......................","......................."]
[null,null,"Typ: Stamisol DW / Breite 250 cm"]
[null,null,"Stösse/Überlappungen nicht verklebt."]
[]
[null,"02.02","auf Schalung oder druckfeste Dämmung verlegt"]
[null,null,"Stösse und Überlappungen sind nicht verklebt!"]
[]
[null,"03","Zuschläge für ein wasserdichtes Unterdach ohne"]
[null,null,"zwingende Einbindung der Konterlatten."]
[null,null,"(beinhaltet immer liefern und montieren)"]
[]
[null,"03.01","zusätzlich verklebte Stösse/Überlappungen ","...................","m²","......................","......................."]
[null,null,"mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS"]
[null,null,"für ein  fugenloses wasserdichtes Unterdach."]
[]
[null,"03.02","Abdichten/Unterlegen der Konterlatten mit:"]
[null,null,"Stamisol Nagel- oder Schraubendichtungen bzw."]
[null,null,"Nageldichtungsband aus geschlossenzelligem PVC-Schaum"]
[null,null,"UV-Beständig, dauerhaft wasserdicht und mit "]
[null,null,"hoher Rückstellkraft."]
[]
[null,"03.02.01","Stamisol-Nageldichtungen (selbstklebend) Farbe: schwarz","...................","m2","......................","......................."]
[null,null,"Abmessungen: 50x50x4 mm; 400 Stk/Rolle = ca.4 Stk.per m²"]
[null,"03.02.02","Stamisol-Nageldichtungsbänder (selbstklebend) Farbe:rot","...................","m2","......................","......................."]
[null,null,"Abmessungen: 40x4.5 mm; 15 lfm/Rolle. "]
[null,"03.02.03","Stamisol-Schraubendichtungen (selbstklebend) Farbe: rot","...................","m2","......................","......................."]
[null,null,"Abmessungen: 60x80x6 mm; 175 Stk/Rolle "]
[]
[]
[null,"Zwischentotal","Unterdach",null,null,null,"........................"]

{"sheet":"Seite 2","index":1,"n_rows":76,"n_cols":7,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Bauvorhaben:","…………………………………………………………………………","Muster-Ausschreibung Serge Ferrari AG,CH-8193 Eglisau"]
[null,null,null,"Steildächer: Unterdächer"]
[null,null,null,"Stamisol DW - Seite 2"]
[]
[]
[null,"Position","Beschreibung der Arbeit:","Menge:","ME","Preis:","Betrag:"]
[]
[]
[null,null,"Übertrag Seite 1",null,null,null,"......................."]
[]
[null,"04","Anschliessen der Unterdachbahn an:"]
[]
[null,"04.01","Rohrdurchführungen mit Stamisol-Dunstrohranschluss","...................","Stk.","......................","......................."]
[null,null,"dauerhaft wasserdicht abdichten"]
[null,null,"Rohrdurchmesser: 90-150 mm"]
[null,null,"inkl. Verkleben mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS"]
[]
[null,"04.02","Rohrdurchführungen mit Stamisol-Rundkaminanschluss"]
[null,null,"dauerhaft wasserdicht abdichten"]
[null,null,"Rohrdurchmesser bis 90 mm …………………………………………","……………..","Stk.","…………………","…………………."]
[null,null,"Rohrdurchmesser 160 bis 550 mm………………………………….","……………..","Stk.","…………………","…………………."]
[null,null,"inkl. Verkleben mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS"]
[]
[null,"04.03","mit Stamisol-Anschlussbahn, 400 mm  breit an","...................","lfm","......................","......................."]
[null,null,"aufgehende Bauteile wie Dachflächenfenster, Kamine usw."]
[null,null,"inkl. Verkleben mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS"]
[]
[null,"04.04","Eckpunkte mit Stamisol-Eckstücken wasserdicht","...................","Stk.","......................","......................."]
[null,null,"abdichten"]
[null,null,"inkl. Verkleben mit Stamcoll N55 "]
[]
[null,"04.05","mit Stamisol-Dachfenstermanschetten (altern.zu Pos. 04.03)"]
[null,null,"Grösse des Dachfensters:                   .................x......................","...................","Stk.","......................","......................."]
[null,null,"Grösse des Dachfensters:                   .................x......................","...................","Stk.","......................","......................."]
[null,null,"Grösse des Dachfensters:                   .................x......................","...................","Stk.","......................","......................."]
[null,null,"Grösse des Dachfensters:                   .................x......................","...................","Stk.","......................","......................."]
[null,null,"inkl. Verkleben mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS"]
[null,null,"Stamisol-Klebstoff oder Sikaflex 11 FC"]
[null,null,"(Anwendung nach Herstellervorschrift)"]
[]
[null,"03.08","Anschlüsse auf poröse, saugfähige Baustoffe wie"]
[]
[]
[null,null,"(Anwendung nach Herstellervorschrift)"]
[]
[]
[null,null,"Stamisol-Klebstoff oder Sikaflex 11 FC"]
[null,null,"(Anwendung nach Herstellervorschrift)"]
{"$rows_empty":8}
[null,"04.06","Anschlüsse auf Metall (wasserdicht) wie:","...................","lfm","......................","......................."]
[null,null,"Aluminium,Kupfer, verzinktes Blech mit"]
[null,null,"Stamcoll N55 und Stamcoll AS"]
[null,null,"Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung!"]
[]
[null,"04.07","Anschlüsse mit Stamisol DW auf saugfähige Baustoffe wie:","...................","lfm","......................","......................."]
[null,null,"Beton, Zementputz, Ziegelmauerwerk, Gasbeton, Holz etc."]
[null,null,"Verkleben erolgt mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS"]
[null,null,"Bitte das Merkblatt \"Primer für saugende Untergründe\" beachten."]
[]
[null,"04.08","Stamisol DW bei Graten und Kehlen überlappen","...................","lfm","......................","......................."]
[null,null,"und mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS verkleben."]
[]
[null,"04.09","Verkleiden von Gaubenbacken und Anschliessen an die","……………..","m2","………………..","…………………"]
[null,null,"Flächenbahn mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS"]
[]
[]
[null,"Total ","Unterdach",null,null,null,"........................"]

{"sheet":"Tabelle3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Tabelle4","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Tabelle5","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Tabelle6","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}