{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Seite 1","Seite 2","Tabelle3","Tabelle4","Tabelle5","Tabelle6"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Seite 1","index":0,"n_rows":70,"n_cols":7,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Bauvorhaben:","………………………………………………………………………………","Muster-Ausschreibung Serge Ferrari AG,CH-8193 Eglisau"]
[null,"Dachform:",null,"Steildächer: Unterdächer"]
[null,"Dachneigung:",null,"Stamisol® PACK 500"]
[null,null,null,"Seite 1"]
[]
[null,"Position","Beschreibung der Arbeit:","Menge:","ME:","Preis:","Betrag:"]
[]
[null,"01","Schweiss- und klebbare Unterdachbahn Stamisol PACK 500"]
[null,null,"ETA - 16/0968 vom 13.4.2017"]
[null,null,"Material: PVC-Spezialbeschichtung auf Polyesterverstärkung"]
[null,null,"Diffusionsoffen: sD-Wert ~ 0.95 m "]
[null,null,"UV-Beständig / notdachtauglich (Bitte unser Merkblatt beachten)"]
[null,null,"Green Guard Gold zeritifiziert"]
[null,null,"Schlagregenbeständig und durchtrittsicher ( DIN 4426)"]
[null,null,"erfüllt Önorm B4119"]
[null,null,"Vorkonfektion ab Werk für eine schnelle Verlegung"]
[null,null,"Gewicht: 520 g/qm"]
[null,null,"Freibewitterungszeit: 24 Monate"]
[null,null,"Einsetzbar: "]
[]
[null,"02","für Aufsparrendämmsysteme und trittfeste Unterlagen,"]
[null,null,"speziell für Dachneigungen ab > 5°."]
[null,null,"Für regensichere und wasserdichte Unterdächer."]
[null,null,"auch für Höhenlagen über 900 m.ü.M. und fugenlos "]
[null,null,"homogene Unterdächer"]
[null,null,"Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung!!"]
[]
[null,null,"Hersteller: Serge Ferrari AG, CH-8193 Eglisau"]
[null,null,"Telefon: 0041 (0)44 868 26 26"]
[null,null,"Telefax: 0041 (0)44 868 27 27"]
[null,null,"e-mail: infoch@sergeferrari.com            www.stamisol.com"]
[]
[null,"02.01","Unterdachbahn für Aufsparrendämmsysteme;","...................","m²","......................","......................."]
[null,null,"verlegt auf druckfester Wärmedämmung."]
[null,null,"Typ: Stamisol Pack 500/ Breite 260  cm, oder vorkonfektioniert."]
[null,null,"Überlappungen nicht verschweisst und nicht verklebt!"]
[]
[null,"02.02","wie Pos. 02.01; jedoch","...................","m²","......................","......................."]
[null,null,"auf Schalung, Holzwerkstoffplatten oder anderen druckfesten "]
[null,null,"Unterlagen verlegt."]
[]
[null,"03","wasserdichtes Unterdach ohne zwingende"]
[null,null,"Einbindung der Konterlatten"]
[]
[null,null,"Zuschläge für: (beinhaltet immer liefern und montieren)"]
[]
[null,"03.01.01","verschweisste Stösse/Ueberlappungen","...................","m²","......................","......................."]
[null,null,"für ein homogenes, fugenloses, wasserdichtes Unterdach"]
[null,null,"Auch das Zubehör wie Dunstrohranschluss, Dachflächenfenster "]
[null,null,"usw. muss geschweisst werden."]
[]
[null,"03.01.02","verklebte Stösse/Ueberlappungen mit Stamcoll N55","...................","m²","......................","......................."]
[null,null,"für ein regensicheres und wasserdichtes Unterdach"]
[]
[null,"03.02","Abdichten/Unterlegen der Konterlatten mit"]
[null,null,"Stamisol Nagel- und Schraubendichtungen bzw."]
[null,null,"Nageldichtungsband aus geschlossenzelligem PVC-Schaum"]
[null,null,"UV-Beständig und dauerhaft wasserdicht mit hoher Rückstellkraft."]
[null,null,"Wichtig: Bei den Nagel- und Schraubendichtungen unbedingt"]
[null,null,"auf die Dicke der Konterlatten achten! "]
[]
[null,"03.02.01","Stamisol-Nageldichtungen (selbstklebend) Farbe: schwarz","...................","Stk.","......................","......................."]
[null,null,"Abmessungen: 50x50x4 mm = 400 Stk/Rolle = ca. 4 Stk. pro m²"]
[null,"03.02.02","Stamisol-Nageldichtungsbänder (selbstklebend) Farbe: rot","...................","m","......................","......................."]
[null,null,"Abmessungen: 40x4.5 mm = 15 lfm/Rolle"]
[null,"03.02.03","Stamisol-Schraubendichtungen (selbstklebend) Farbe: rot","...................","Stk.","......................","......................."]
[null,null,"Abmessungen: 60x80x6 mm = 175 Stk/rolle = ca. 4 Stk pro m2"]
[]
[null,"Zwischentotal","Unterdach",null,null,null,"........................"]

{"sheet":"Seite 2","index":1,"n_rows":75,"n_cols":7,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Bauvorhaben:","…………………………………………………………………………….","Muster-Ausschreibung Serge Ferrari AG, CH-8193 Eglisau"]
[null,null,null,"Steildächer: Unterdächer"]
[null,null,null,"Stamisol® PACK 500"]
[null,null,null,"Seite 2"]
[]
[null,"Position","Beschreibung der Arbeit:","Menge:","ME:","Preis:","Betrag:"]
[]
[]
[null,null,"Uebertrag Seite 1",null,null,null,"......................."]
[]
[null,null,"Anschliessen der Unterdachbahn an aufgehende "]
[null,null,"Bauteile wie Dachfenster, Kamine etc."]
[]
[null,"03.03","Rohrdurchführungen mit Stamisol-Dunstrohranschluss","...................","Stk.","......................","......................."]
[null,null,"dauerhaft und wasserdicht abdichten"]
[null,null,"Rohrdurchmesser: 90-150 mm"]
[null,null,"inkl. Verschweissen oder Verkleben mit Stamcoll N55."]
[]
[null,"03.04","Rohrdurchführungen mit Stamisol-Rundkaminanschluss"," "," "," "," "]
[null,null,"dauerhaft und wasserdicht abdichten"]
[null,null,"Rohrdurchmesser: > 90 mm………………………………………….","……………..","Stk.","…………………","…………………."]
[null,null,"Rohrdurchmesser: 160 bis 550 mm………………………………….","……………..","Stk.","…………………","…………………."]
[null,null,"inkl. Verschweissen oder Verkleben mit Stamcoll N55 "]
[]
[null,"03.05","Anschlüsse mit Stamisol-Anschlussbahn an:","...................","lfm","......................","......................."]
[null,null,"Dachflächenfenster usw."]
[null,null,"inkl. verschweissen oder verkleben mit Stamcoll N55 "]
[]
[null,"03.06","Eckpunkte mit Stamisol-Eckstücken wasserdicht","...................","Stk.","......................","......................."]
[null,null,"abdichten"]
[null,null,"inkl. verschweissen oder verkleben mit Stamcoll N55."]
[]
[null,"03.07","mit Stamisol-Dachfenstermanschetten (altern. zu Pos. 03.05)"]
[null,null,"Grösse des Dachfensters:                   .................x......................","...................","Stk.","......................","......................."]
[null,null,"Grösse des Dachfensters:                   .................x......................","...................","Stk.","......................","......................."]
[null,null,"Grösse des Dachfensters:                   .................x......................","...................","Stk.","......................","......................."]
[null,null,"Grösse des Dachfensters:                   .................x......................","...................","Stk.","......................","......................."]
[null,null,"Grösse des Dachfensters:                   ……………x……………….","……………..","Stk.","…………………","…………………"]
[null,null,"inkl. Verschweissen oder Verkleben mit Stamcoll N55 ."]
[null,null,"Stamisol-Klebstoff oder Sikaflex 11 FC"]
[null,null,"(Anwendung nach Herstellervorschrift)"]
[]
[null,"03.08","Anschlüsse auf poröse, saugfähige Baustoffe wie"]
[]
[null,"03.08","Anschlüsse auf Metall (wasserdicht) wie Aluminium,","...................","lfm","......................","......................."]
[null,null,"(Anwendung nach Herstellervorschrift)"]
[]
[]
[null,null,"Stamisol-Klebstoff oder Sikaflex 11 FC"]
[null,null,"(Anwendung nach Herstellervorschrift)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kupfer, verzinktes Blech mit"]
[null,null,"Stamcoll N55 und Stamcoll AS"]
[null,null,"Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung!"]
[]
[null,"03.09","Anschlüsse auf PVC beschichtetes Verbundblech","...................","lfm","......................","......................."]
[null,null,"mit dem Heissluftföhn: (Verlegeanleitung beachten!)"]
[]
[null,"03.10","Anschlüsse auf poröse, saugfähige Baustoffe wie:","...................","m","......................","......................."]
[null,null,"Beton, Zementputz, Poroton, Gasbeton, Holz etc."]
[null,null,"mit Stamcoll N55 oder Stamcoll AS"]
[null,null,"Bitte das Merkblatt \"Primer für saugende Untergründe\" beachten."]
[]
[null,null,"Grat-und Kehlausbildung"]
[null,"03.11","Stamisol PACK bei Graten und Kehlen überlappen und","...................","lfm","......................","......................."]
[null,null,"verschweissen oder mit Stamcoll N55 verkleben."]
[]
[]
[null,"Total ","Unterdach",null,null,null,"........................"]

{"sheet":"Tabelle3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Tabelle4","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Tabelle5","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Tabelle6","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}