{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Tabelle1","Tabelle2","Tabelle3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Tabelle1","index":0,"n_rows":127,"n_cols":7,"rows_kept":127,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Ouvrage:",null,"Descriptif type Serge Ferrari SA,CH-8193 Eglisau"]
[null,"Forme de toit:",null,"Toitures inclinées: sous-couvertures"]
[null,"Pente:",null,"Stamisol Pack 500"]
[]
[]
[null,"Article","Prestation","Quantité:","UM","Prix:","Montant:"]
[]
[]
[null,"01","Lés / écran de sous-couverture soudables Stamisol PACK 500 / 260, 130 ou 65 cm"]
[null,null,"Matériau: enduction spéciale en PVC sur  polyester"]
[null,null,"Perméablilité à la diffusion: sD ~ 0,95 m pour Pack 500"]
[null,null,"Résistant aux intempéries et UV de 24 mois avant la couverture définitive "]
[]
[]
[null,null,"Applications: "]
[null,"02","pour toitures avec isolation sur chevrons"]
[null,null,"pour sous-couvertures étanches à l'eau et à la pluie"]
[null,null,"pour toits inclinés (pente supérieure à 5°)"]
[]
[null,null,"Mise en œuvre: voir instructions de pose."]
[null,null,"Fabricant: Serge Ferrari SA, CH-8193 Eglisau"]
[null,null,"Téléphone: 0041 (0)44 868 26 26"]
[null,null,"Téléfax: 0041 (0)44 868 27 27"]
[null,null,"e-mail: info@stamoid.ch                        www.stamisol.com"]
[]
[null,"02.01","Lés / écran de sous-couverture soudables p. isolation sur chevrons"]
[null,null,"Exécution: Stamisol Pack 500 / 260 cm","...................","m²","......................","......................."]
[null,null,"Matériau: enduction spéciale en PVC sur polyester"]
[null,null,"Perméabilité à la diffusion: sD 0,95 m pour Pack 500"]
[null,null,"Mise en œuvre: voir instructions de pose."]
[]
[null,"02.02","dito art. 02","...................","m²","......................","......................."]
[null,null,"Pose sur voligeage ou sur panneaux en dérivés du bois"]
[]
[null,"02.03","dito art. 02.01","...................","m²","......................","......................."]
[null,null,"Sous-couverture étanche à l'eau,"]
[null,null,"pose avec contre-lattage sur joints d'étanchéité"]
[null,null,"selon art. 03.01 à 03.10 "]
[]
[null,"03","Suppléments"]
[]
[null,"03.01","Soudage des raccords et des recouvrements","...................","m1","......................","......................."]
[null,null,"pour une sous-couverture homogène, étanche à l'eau"]
[]
[null,"03.02","Etanchéification des passages de clous et de vis"]
[null,null,"Contre-lattage sur taquets ou bande d'étanchéité pour clous ou vis"]
[null,null,"en mousse PVC à pores fermés,"]
[null,null,"résistante aux UV, à élasticité élevée"]
[null,null,"garantissant une étanchéité longue durée"]
[]
[null,"03.02.01","Taquets Stamisol pour clous (autocollants)","...................","pièces","......................","......................."]
[null,null,"Dimensions: 50x50x4 mm = env. 5 taquets par m²"]
[null,"03.02.02","Bandes d'étanchéité Stamisol pour clous (autocollants)","...................","m1","......................","......................."]
[null,null,"Dimensions: 40x4.5 mm x 15 mètres linéaires"]
[null,"03.02.03","Taquets Stamisol pour vis (autocollants)","...................","pièces","......................","......................."]
[null,null,"Dimensions: 60x80x6 mm"]
[]
[]
[]
[null,"Sous-total","à reporter",null,null,null,"........................"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Ouvrage:"," ","Descriptif type Stamoid SA, CH-8193 Eglisau"]
[null,null,null,"Toitures inclinées: sous-couvertures"]
[null,null,null,"Stamisol PACK / Stamisol Pack 500"]
[]
[]
[null,"Article","Prestation","Quantité:","UM:","Prix:","Montant:"]
[]
[]
[null,null,"Report du sous-total page 1",null,null,null,"......................."]
[]
[null,null,"Raccordement aux éléments de construction"]
[null,null,"tels que fenêtres de toiture, gaines de ventilation, cheminées, etc."]
[]
[null,"03.03","Raccord Stamisol pour gaine ronde","...................","pièces","......................","......................."]
[null,null,"Exécution garantissant une étanchéité longue durée"]
[null,null,"Diamètres de gaine: 90-150 mm"]
[null,null,"Y compris soudage sur Stamisol PACK 500"]
[]
[null,"03.04","Raccord Stamisol pour cheminée ronde","...................","pièces","......................","......................."]
[null,null,"Exécution garantissant une étanchéité longue durée"]
[null,null,"Diamètre de la cheminée: ........................................ mm"]
[null,null,"Y compris soudage sur Stamisol PACK 500"]
[]
[null,"03.05","Finition avec lé de raccordement Stamisol","...................","m1","......................","......................."]
[null,null,"Y compris soudage sur Stamisol PACK 500"]
[]
[]
[null,"03.06","Chemise Stamisol pour fenêtres de toiture"]
[null,null,"Dimensions de fenêtre:                   .................x......................","...................","pièces","......................","......................."]
[null,null,"Dimensions de fenêtre:                   .................x......................","...................","pièces","......................","......................."]
[null,null,"Dimensions de fenêtre:                   .................x......................","...................","pièces","......................","......................."]
[null,null,"Dimensions de fenêtre:                   .................x......................","...................","pièces","......................","......................."]
[null,null,"Y compris soudage sur Stamisol PACK 500"]
[null,null,"Exécution avec mastic Stamcoll N55"]
[null,null,"Mise en œuvre selon prescriptions du fabricant"]
[]
[null,"03.08","Anschlüsse auf poröse, saugfähige Baustoffe wie"]
[]
[null,"03.07","Raccordement (étanche à l'eau) sur éléments en métal","...................","m1","......................","......................."]
[null,null,"Mise en œuvre selon prescriptions du fabricant"]
[null,null,"(aluminium, plomb, cuivre, tôle zinguée, etc.)"]
[null,null,"Exécution avec mastic Stamcoll N55"]
[null,null,"Mise en œuvre selon prescriptions du fabricant"]
[]
[null,"03.08","Raccordement sur tôle plastifiée PVC","...................","m1","......................","......................."]
[null,null,"Exécution par soudage à l'aide d'un foehn à air chaud"]
[]
[null,"03.09","Raccordement sur matériaux poreux, absorbants","...................","m1","......................","......................."]
[null,null,"par ex. béton, crépi au ciment, etc."]
[null,null,"Exécution avec ou mastic Stamcoll N55"]
[null,null,"Mise en œuvre selon prescriptions du fabricant"]
[]
[null,null,"Arêtiers et gorges:"]
[null,"03.10","Pose de Stamisol PACK 500 sur arêtiers et gorges,","...................","m1","......................","......................."]
[null,null,"exécution à recouvrement, avec soudage"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Total ","Sous-couverture",null,null,null,"........................"]

{"sheet":"Tabelle2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Tabelle3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}